**MAIRIE DU PRADET**

**Service des marchés publics**

**BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES**

**VALANT DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

**(B.P.U./DQE)**

**Marché à bons de commande**

fournitures Cinéma Espace des Arts

|  |
| --- |
| **Personne Publique** |
| Ville de Le Pradet |
| **Personne Responsable du Marché** |
| Monsieur le maire de la Ville de Le Pradet |
| **Objet de la consultation** |
| Marché de fournitures pour le système de projection numérique pour le cinéma de l’Espace des Arts de la commune du Pradet |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION PIECES** | **Quantité annuelle estimée** | **Prix Unitaire HT** | **% remise** | **Prix Unitaire HT remisé** | **PRIX TOTAL HT (Quantité \* Prix Unitaires HT** |
| **Matériel son Dolby 6 CP 650 Digital Cinéma Processor :** |
| Amplis GB 402 TX de C Audio | 3 |  |  |  |  |
| Enceintes JBL en placement latéral | 6 |  |  |  |  |
| Enceintes au sol (roulantes) de fabrication artisanale  équipée de 6 HP  de 35 cm et de 3 trompettes JFK 511 T | 4 |  |  |  |  |
| émetteur fixe SR 2020 numérique | 1 |  |  |  |  |
| EK 2020-D / accus | 8 |  |  |  |  |
| boucles d’induction EZT 2015-60S | 8 |  |  |  |  |
| valise de charge et de transport pour EK 2020 D | 1 |  |  |  |  |
| **Matériel Projection Numérique :** |
| Projecteur 2k 0.98’’ Barco, xénon 3000W, zoom motorisé, ss Enigma | 1 |  |  |  |  |
| Baie 19’’, 18 u, prof 900mm, support projecteur numérique (axe 1.30m) | 1 |  |  |  |  |
| Média bloc intégré Dorémi Barco 2k & 4k 2D & 3D, no TS, no D2A | 1 |  |  |  |  |
| Stockage Dorémi ShowVault 3 x 2 To, no TS, no D2A, 40 heures | 1 |  |  |  |  |
| Kit clavier azerty + écran 17’’+ souris pour lecteur Dorémi | 1 |  |  |  |  |
| Onduleur APT In-Line, 2000 VA, administrable USB | 1 |  |  |  |  |
| Interfaces à relais 8 fonctions automatisation pour IMB & IMS | 1 |  |  |  |  |
| Carte entrée 6 canaux analogiques pour CP500 | 1 |  |  |  |  |
| Serveur Synology évolutif, NAS, 2u, 4To/ bibliothèque Dell 8 To | 1 |  |  |  |  |
| Ordinateur Dell, clavier, souris | 1 |  |  |  |  |
| Switch gb + câbles + accessoire d’installation cabine | 1 |  |  |  |  |
| Logiciel de base SMS/TMS pour pilotage | 1 |  |  |  |  |
| Serveur de réception GlobeCast, capacité 2 To | 1 |  |  |  |  |
| Scaler vidéo Christie & Gefen AV Cinema scaler Pro II, 19’’, 1.5u | 1 |  |  |  |  |
| 1 kit de synchro Eyes-3-shut + émetteur + testeur | 1 |  |  |  |  |
| lunettes actives 3D Eyes-3-shut Purple two avec batteries | 192 |  |  |  |  |
| armoire de charge Eyes-3-shut pour 192 lunettes avec pieds, roulettes et volet | 1 |  |  |  |  |
| **Ecran :** |
| Ecran Dimension utile actuelle : 9,38 m XC 4.45 M | 1 |  |  |  |  |
| **TOTAL H.T.** |  |
| **TVA** |  |
| **TOTAL EN € TTC** |  |